무대 기계 장치

■ 상부 무대기계시설

구 분	품 명	수량	용량	규 격	비 고
계		43
조명기구 (6조) (2021년)	SUSPENSION LIGHT BATTEN	3	5.5㎾	17m (01.∼20m/min)	SCREW WINCH TYPE C-TYPE(38개)
	UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN	1	5.5㎾	17m (01.∼20m/min)	SCREW WINCH TYPE C-TYPE(24개)
	APRON LIGHT BATTEN	2	4.0㎾	15m (01.∼12m/min)	DISK WINCH TYPE
	소 계	6
음향반사판 (10조) (2021년)	1, Ceiling Acoustic Shell	1	4.0㎾	16.2mL×14.93mL×3.6mW (01.∼6m/min)	SCREW WINCH TYPE
	2, Ceiling Acoustic Shell	1	4.0㎾	14.9mL×13.6mL×3.6mW (01.∼6m/min)	SCREW WINCH TYPE
	1-2, Side Acoustic Shell	2	(무동력)	3.6m L×7.8m H	무대 사이드에 보관
	3-4, Side Acoustic Shell	2	(무동력)	3.6m L×7.3m H	무대 사이드에 보관
	1-4, Front Acoustic Shell	4	(무동력)	3.6m L×7.3m H	무대 사이드에 보관
	소 계	10
막 시 설 (27조) (2021년)	SAFETY CURTAIN	1	15.0kw	17×8.5m (01.∼18m/min)	SCREW WINCH TYPE
	MAIN CURTAIN	1	15.0㎾	21×9m (01.∼60m/min)	SCREW WINCH TYPE
	PLACARD BATTEN	1	15.0㎾	20.2m (01.∼60m/min)	SCREW WINCH TYPE
	FLY SET BATTEN	17	15.0㎾	20.2m (01.∼60m/min)	SCREW WINCH TYPE
	DRAW CURTAIN	4	15.0㎾	21.0×9.0m (01.∼60m/min)	SCREW WINCH TYPE
	FRONT SCREEN	1	4.0㎾	17.0×8.5m (01.∼24m/min)	SCREW WINCH TYPE
	HORIZONT CURTAIN	2	4.0㎾	20.2×8.5m (01.∼24m/min)	흑막, 백막 SCREW WINCH TYPE
	소 계	27

■ 하부 무대기계시설

구 분	품 명	수량	용량	규 격	비 고
무대시설	ORCHESTRA LIFT	1	37.0㎾	21ton (01.∼3m/min)	(LINK LIFT TYPE) LL100
	ORCHESTRA LIFT FLOORING			14,520mL × 4.470m B