남원시 고시 제2013-5호

제10호                     시     보           2013. 1. 25

남원도시관리계획(지구단위계획구역 및 계획) 결정(변경) 지형도면승인 고시

남원도시관리계획(지구단위계획구역 및 계획) 결정(변경) 사항에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제32조 및「토지이용규제기본법」제8조에 따라 남원도시관리계획 결정(변경) 지형도면승인 고시하고 관련도서를 남원시 도시과(☎063-620-6452)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

남     원     시     장

2013년  1월  25일

1. 지구단위계획구역에 대한 도시관리계획 결정(변경) 지형도면승인 조서

가. 지구단위계획구역 결정(변경) 지형도면승인 조서

구분	도면표시 번 호	구역명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
신설	2	지구단위 계획구역 (도통1택지지구)	남원시 도통동 518번지 일원	-	증)99,579	99,579	-	도통1택지개발사업 (1985∼1987) 건설부고시 제607호(1987.12.1)
신설	3	지구단위 계획구역 (도통2택지지구)	남원시 도통동 495-1번지 일원	-	증)66,467	66,467	-	도통2택지개발사업 (1985∼1987) 건설부고시 제608호(1987.12.1)

나. 지구단위계획구역 결정(변경) 사유서

구분	도면표시 번 호	구역명	위치	면적 (㎡)	결정사유
신설	2	지구단위 계획구역 (도통1택지 지구)	남원시 도통동 518번지 일원	지구단위 계획구역 결정 99,579㎡	∘택지개발사업 완료 후, 25년이 경과된 지역으로 당해 구역을 체계적·계획적으로 관리하기 위하여 지구단위계획구역으로 결정 ∘기존 택지개발사업지구에서 일부 과소필지를 제척하고 도시계획시설선과 일치하도록 조정한 후, 구역계 결정함 (면적변경 : 99,813㎡ → 99,579㎡) - 과소필지 제척 : 516-11번지, 516-13번지 - 시설선 일치 : 517-13번지, 517-15번지, 548번지
신설	3	지구단위 계획구역 (도통2택지 지구)	남원시 도통동 495-1번지 일원	지구단위 계획구역 결정 66,467㎡	∘택지개발사업 완료 후, 25년이 경과된 지역으로 당해 구역을 체계적·계획적으로 관리하기 위하여 지구단위계획구역으로 결정 ∘기존 택지개발사업지구에서 도시계획시설선을 기준으로 과소필지를 일부 제척하여 구역계 결정함 - 과소필지 일부 제척 : 495-4번지

2. 용도지역․용도지구의 세분 및 세분된 용도지역․용도지구간의 변경에 관한 도시관리계획 결정(변경) 지형도면승인 조서

가. 용도지역 결정(변경) 지형도면승인 조서(변경없음)

구분			면적(㎡)			구성비 (%)	비고
			기정	변경	변경후
합계			99,579	-	99,579	100.0
도통 1지구	주거지역	제2종 일반주거지역	80,076	-	80,076	80.4
	상업지역	일반상업지역	19,503	-	19,503	19.6
합계			66,467	-	66,467	100.0
도통 2지구	주거지역	제2종 일반주거지역	33,280	-	33,280	50.1
	상업지역	일반상업지역	33,187	-	33,187	49.9

나. 용도지구 결정(변경) 지형도면승인 조서(변경없음)

1) 미관지구 결정(변경) 조서(변경없음)

※ 면적 및 연장에서의 (  )는 지구단위계획구역 내 포함면적임.

구분	도면 표시 번호	지구명	지구의 세 분	위치	면적 (㎡)	연장 (m)	폭원 (m)	최 초 결정일	비고
도통 1지구	계	2개소			31,011 (8,177)	2,566 (693)
기정	3	미관 지구	일반 미관지구	대로 1-2호선변 (시청로)	16,911 (4,269)	1,391 (369)	12	전라북도고시 제1997-168호 (1997.5.13)
기정	6	미관 지구	일반 미관지구	대로 1-6호선변 (IC진입로)	14,100 (3,908)	1,175 (324)	12	전라북도고시 제1997-168호 (1997.5.13)
도통 2지구	계	2개소			28,200 (7,077)	2,350 (593)
기정	4	미관 지구	일반 미관지구	대로 1-1호선변 (도통대로)	14,100 (3,601)	1,175 (304)	12	전라북도고시 제1997-168호 (1997.5.13)
기정	6	미관 지구	일반 미관지구	대로 1-6호선변 (IC진입로)	14,100 (3,476)	1,175 (289)	12	전라북도고시 제1997-168호 (1997.5.13)

2) 고도지구 결정(변경) 조서(변경없음)

※ 면적 및 연장에서의 (  )는 지구단위계획구역 내 포함면적임.

구분	도면 표시 번호	지구명	지구의 세 분	위치	고도제한 내용	면적 (㎡)	최 초 결정일	비고
도통 1지구	계	4개소				376,846 (93,275)
기정	15	고도 지구	최고 고도지구	남원시청 일원	5층이하	116,770 (72,778)	전라북도고시 제1997-168호 (1997.5.13)
기정	31	고도 지구	최고 고도지구	용성고 일원	8층이하	237,912 (4,430)	전라북도고시 제1997-168호 (1997.5.13)
기정	39	고도 지구	최고 고도지구	도통동 509-1번지 일원	10층이하	9,231 (9,075)	전라북도고시 제1997-168호 (1997.5.13)
기정	40	고도 지구	최고 고도지구	도통동 535-9번지 일원	10층이하	12,933 (6,992)	전라북도고시 제1997-168호 (1997.5.13)
도통 2지구	계	2개소				267,412 (48,317)
기정	27	고도 지구	최고 고도지구	고속버스 터미널 일원	8층이하	29,500 (26,511)	전라북도고시 제1997-168호 (1997.5.13)
기정	31	고도 지구	최고 고도지구	용성고 일원	8층이하	237,912 (21,806)	전라북도고시 제1997-168호 (1997.5.13)

3. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경) 지형도면승인 조서

가. 교통시설

1) 도로

가) 도로총괄표

구역명	류별	합계			1류			2류			3류
		노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
도통 1지구	합계	31	6,724 (3,450)	136,208 (27,122)	5	3,441 (874)	108,310 (7,200)	4	930 (472)	12,214 (5,260)	22	2,353 (2,104)	15,684 (14,436)
	대로	2	2,956 (389)	103,460 (3,399)	2	2,956 (389)	103,460 (3,399)	-	-	-	-	-	-
	중로	2	943 (516)	13,362 (6,601)	-	-	-	1	682 (255)	10,230 (3,486)	1	261	3,132 (3,115)
	소로	27	2,825 (2,545)	19,386 (16,896)	3	485	4,850 (3,801)	3	248 (217)	1,984 (1,774)	21	2,092 (1,843)	12,552 (11,321)
도통 2지구	합계	16	7,365 (2,203)	219,781 (26,379)	4	6,189 (1,027)	212,289 (18,637)	1	108	865	11	1,068	6,627
	대로	2	5,951 (789)	208,285 (14,906)	2	5,951 (789)	208,285 (14,906)	-	-	-	-	-	-
	중로	1	160	3,200 (2,927)	1	160	2,927	-	-	-	-	-	-
	소로	13	1,254	8,296	1	78	804	1	108	865	11	1,068	6,627

※ 면적 및 연장에서의 (  )는 지구단위계획구역 내 사항임.

※ 총면적은 가각부면적 포함된 면적임.(도통1지구 : 226㎡, 도통2지구 : 250㎡)

나) 도통1지구 도로 결정(변경) 지형도면승인 조서(변경없음)

※ 연장에서의 (  )는 지구단위계획구역 내 포함면적임.

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	대로	1	2	35	주간선 도로	938 (54)	대1-3 도통동 439-3도	대3-5 향교동 92답	일반 도로	시청	건설부고시 제520호 (1963.8.26)
기정	대로	1	6	35	주간선 도로	2,018 (338)	2호광장 향교동 179-1도	5호광장 월락동 303도	일반 도로	지리산 주유소	건설부고시 제449호 (1981.12.12)
기정	중로	2	8	15	집산 도로	682 (241)	대로1-2 도통동 546도	대로1-1 도통동 185-1도	일반 도로	시청 남측경계	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	중로	3	6	12	집산 도로	261	대로1-2 도통동 552도	소로2-49 도통동 546도	일반 도로	시청 북측경계	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	1	7	10	집산 도로	99	대로1-6 향교동 545답	중로3-6 도통동 546도	일반 도로	시청서측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	1	8	10	집산 도로	126	중로3-6 도통동 546도	중로2-8 도통동 546도	일반 도로	시청 북측경계	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	1	9	10	집산 도로	260	중로1-14 도통동 408-2도	중로2-8 도통동 546도	일반 도로	시청동측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	2	46	8	국지 도로	134	대로1-2 도통동 552도	소로1-9 도통동 548도	일반 도로	시청동측	전라북도고시 제324호 (1977.12.30)
기정	소로	2	72	8	국지 도로	39	대로1-6 도통동 544도	용성고 구역계 도통동545도	일반 도로	용성고 서측	건설부고시 제531호 (1985.12.3)
기정	소로	2	73	8	국지 도로	75 (44)	소로1-9 도통동 548도	소로1-12 도통동 139-2도	일반 도로	시청 동남측	건설부고시 제531호 (1985.12.3)
기정	소로	3	77	6	국지 도로	109 (21)	중로2-8 도통동 548도	소로2-49 도통동 255-2답	일반 도로	남원시청 동측	전라북도고시 제252호 (1986.12.31)
기정	소로	3	106	6	국지 도로	21	대로1-6 도통동 544도	소로3-108 도통동 545도	일반 도로	용성고 서측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	107	6	국지 도로	94	소로3-108 도통동 545도	소로3-110 도통동 545도	일반 도로	용성고 서측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	108	6	국지 도로	179	소로2-72 도통동 545도	소로3-110 도통동 545도	일반 도로	용성고 서측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	109	6	국지 도로	43	중로3-6 도통동 546도	소로3-110 도통동 545도	일반 도로	용성고 서측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	소로	3	110	6	국지 도로	89	소로1-7 도통동 545도	소로3-107 도통동 508-6대	일반 도로	용성고 서측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	111	6	국지 도로	120	중로3-6 도통동 546도	소로1-7 도통동 545도	일반 도로	용성고 서측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	112	6	국지 도로	79	소로1-8 도통동 546도	소로3-113 도통동 546도	일반 도로	시청동측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	113	6	국지 도로	143	중로3-6 도통동 546	소로1-8 도통동 546도	일반 도로	시청동측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	114	6	국지 도로	105	소로1-8 도통동 546도	소로3-77 도통동 548도	일반 도로	시청동측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	115	6	국지 도로	80	소로1-9 도통동 547도	소로3-118 도통동 548도	일반 도로	시청동측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	116	6	국지 도로	68	소로1-9 도통동 547도	소로3-118 도통동 548도	일반 도로	시청동측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	117	6	국지 도로	56	소로1-9 도통동 547도	소로3-118 도통동 548도	일반 도로	시청동측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	118	6	국지 도로	154	중로2-8 도통동 548도	소로2-73 도통동 548도	일반 도로	시청동측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	119	6	국지 도로	91	소로1-9 도통동 547도	소로3-123 도통동 547도	일반 도로	시청동측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	120	6	국지 도로	91	소로1-9 도통동 547도	소로3-123 도통동 547도	일반 도로	시청동측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	121	6	국지 도로	91	소로1-9 도통동 547도	소로3-123 도통동 547도	일반 도로	시청동측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	122	6	국지 도로	91	소로1-9 도통동 547도	소로3-123 도통동 547도	일반 도로	시청동측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	123	6	국지 도로	153	중로2-8 도통동 546도	소로2-46 도통동 548도	일반 도로	시청동측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	124	6	국지 도로	39	대로1-2 도통동 552도	소로3-123 도통동 547도	일반 도로	시청동측	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
기정	소로	3	138	6	국지 도로	196 (35)	소로3-107 도통동 545도	소로2-48 도통동 355-22도	일반 도로	용성고 서측	전라북도고시 제259호 (1991.11.23)

※ 연장에서의 (  )는 지구단위계획구역 내 포함면적임.

다) 도통2지구 도로 결정(변경) 지형도면승인 조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	대로	1	1	35	주간선 도로	3,933 (207)	용정동 구역계 용정동 760도	신촌동 구역계 신촌동 389천	일반 도로	고속 터미널	건설부고시 제520호 (1963.8.26)
기정	대로	1	6	35	주간선 도로	2,018 (582)	2호광장 향교동 179-1도	5호광장 월락동 303도	일반 도로	지리산 주유소	건설부고시 제449호 (1981.12.12)
기정	중로	1	3	20	보조 간선 도로	160	대로1-1 도통동 541도	도통동 495-4	일반 도로	고속 터미널 남측경계	남원시고시 제2001-30호 (2001.5.15)
신설	소로	1	44	10	국지 도로	78	중로1-3 도통동 541도	소로2-74 도통동 540도	일반 도로	고속 터미널	-
기정	소로	2	74	8	국지 도로	108	대로1-1 도통동 541도	택지개발 지구계 도통동 540도	일반 도로	고속 터미널 서측경계	건설부고시 제531호 (1985.12.3)
기정	소로	3	125	6	국지 도로	241	대로1-6 도통동 542도	소로3-134 도통동 543도	일반 도로	용성중 서측	전라북도고시 제241호 (1985.12.28)
기정	소로	3	126	6	국지 도로	198	소로3-125 도통동 543도	소로3-129 도통동 543도	일반 도로	용성중 서측	전라북도고시 제241호 (1985.12.28)
기정	소로	3	127	6	국지 도로	33	대로1-6 도통동 542도	소로3-126 도통동 543도	일반 도로	용성중 서측	전라북도고시 제241호 (1985.12.28)
기정	소로	3	128	6	국지 도로	31	소로3-126 도통동 543도	소로3-125 도통동 543도	일반 도로	용성중 서측	전라북도고시 제241호 (1985.12.28)
기정	소로	3	129	6	국지 도로	23	대로1-6 도통동 542도	소로3-134 도통동 543도	일반 도로	용성중 서측	전라북도고시 제241호 (1985.12.28)
기정	소로	3	130	6	국지 도로	50	대로1-1 도통동 541도	소로3-134 도통동 543도	일반 도로	용성중 서측	전라북도고시 제241호 (1985.12.28)
기정	소로	3	131	6	국지 도로	102	대로1-6 도통동 542도	소로2-74 도통동 540도	일반 도로	고속 터미널 서측	전라북도고시 제241호 (1985.12.28)
기정	소로	3	132	6	국지 도로	61	소로3-133 도통동 540도	소로3-131 도통동 540도	일반 도로	고속 터미널 서측	전라북도고시 제241호 (1985.12.28)
기정	소로	3	133	6	국지 도로	101	대로1-6 도통동 542도	소로2-74 도통동 540도	일반 도로	고속 터미널 서측	전라북도고시 제241호 (1985.12.28)
기정	소로	3	134	6	국지 도로	124	대로1-1 도통동 541도	소로3-129 도통동 543도	일반 도로	용성중 북측	전라북도고시 제241호 (1985.12.28)
신설	소로	3	206	6	국지 도로	103	중로1-3 도통동 541도	소로2-74 도통동 540도	일반 도로	경관녹지 서측	-

※ 연장에서의 (  )는 지구단위계획구역 내 사항임.

라) 도통2지구 도로 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	결정(변경)사유
-	소로1-44	∘노선 신설 - 연장 : 78m - 폭원 : 10m	∘자동차정류장 시설면적 축소에 따른 도로 신설
-	소로3-206	∘노선 신설 - 연장 : 103m - 폭원 : 6m	∘자동차정류장 시설면적 축소에 따른 이면부 활용을 위한 도로 신설

2) 자동차정류장

가) 자동차정류장 결정(변경) 지형도면승인 조서

구역명	구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세 분	위치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
						기정	변경	변경후
도통 2지구	변경	1	자동차 정류장	여객자동차 터미널 (고속버스)	도통동 495-1번지	9,863	감)6,352	3,511	건설부고시 제539호 (1985.12.12)

나) 자동차정류장 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	결정(변경)사유
1	자동차 정류장	∘시설면적 축소 - 9,863㎡ → 3,511㎡ (감 6,352㎡)	∘운행횟수 및 이용객수에 비해 시설면적 과다 ∘도시계획시설의 현실적 규모검토를 통한 토지이용의 효율성 증대를 위해 시설면적 축소

나. 공간시설

1) 공원

가) 공원 결정(변경) 지형도면승인 조서

구역명	구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
						기정	변경	변경후
도통 1지구	계	2개소				3,156	증)16	3,172
	변경	1	도통1호 공원(1호)	어린이 공원	도통동 510-4번지	1,576	증) 1	1,577	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
	변경	2	도통2호 공원(2호)	어린이 공원	도통동 521번지	1,580	증)15	1,595	전라북도고시 제235호 (1985.12.29)
도통 2지구	변경	3	도통3호 공원(3호)	어린이 공원	도통동 502번지	2,250	증)355	2,605	전라북도고시 제241호 (1985.12.28)

나) 공원 결정(변경) 사유서

도면표시번호	공원명	변경내용	변경사유
1	도통1호 공원	∘노선 신설 공원면적 조정 - 면적 : 1,576㎡→1,577㎡(증 1㎡)	∘구적오차 정정
2	도통2호 공원	∘노선 신설 공원면적 조정 - 면적 : 1,580㎡→1,595㎡(증 15㎡)	∘구적오차 정정
3	도통3호 공원	∘노선 신설 공원면적 조정 - 면적 : 2,250㎡→2,605㎡(증 355㎡)	∘구적오차 정정

2) 녹지

가) 녹지 결정(변경) 지형도면승인 조서

구역명	구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
						기정	변경	변경후
도통 2지구	신설	1	녹지	경관녹지	도통동 495-3번지	-	증)3,432	3,432	-

나) 녹지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
1	경관녹지	∘경관녹지 신설 - 면적 : 3,432㎡	∘대상지 동측의 법면부지를 체계적으로 관리하고자 경관녹지로 결정

다. 공공․문화체육시설

1) 공공청사

가) 공공청사 결정(변경) 지형도면승인 조서

구역명	구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세 분	위치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
						기정	변경	변경후
도통 1지구	신설	6	공공청사	공공업무시설 (남원시청)	도통동 518번지	-	증)16,689	16,689	-	남원 시청

나) 공공청사 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
6	공공청사	∘공공청사 신설 - 면적 : 16,689㎡	∘공공청사(남원시청)를 체계적․계획적으로 관리하기 위하여 도시관리계획시설 결정

4. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

가. 주거용지

1) 도통1지구 주거용지

도면 번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비 고
			획지번호	위 치	면적(㎡)
주거1	R1	2,102.7	1	도통동 530-12 일원	173.6
			2	도통동 530-11 일원	181.1
			3	도통동 530-10 일원	179.3
			4	도통동 530-9 일원	174.4
			5	도통동 530-8 일원	168.5
			6	도통동 530-7 일원	174.8
			7	도통동 530-2 일원	354.2
			8	도통동 530-3 일원	179.2
			9	도통동 530-4 일원	174.4
			10	도통동 530-5 일원	168.8
			11	도통동 530-6 일원	174.4
	R2	2,110.8	1	도통동 531-12 일원	171.9
			2	도통동 531-11 일원	177.8
			3	도통동 531-10 일원	177.8
			4	도통동 531-9 일원	177.7
			5	도통동 531-8 일원	177.6
			6	도통동 531-7 일원	172.3
			7	도통동 531-1 일원	172.7
			8	도통동 531-2 일원	177.6
			9	도통동 531-3 일원	177.7
			10	도통동 531-4 일원	177.6
			11	도통동 531-5 일원	177.6
			12	도통동 531-6 일원	172.5
	R3	2,286.4	1	도통동 532-12 일원	186.2
			2	도통동 532-11 일원	192.7
			3	도통동 532-10 일원	192.7
			4	도통동 532-9 일원	192.7
			5	도통동 532-8 일원	192.6
			6	도통동 532-7 일원	188.2
			7	도통동 532-1 일원	188.5
			8	도통동 532-2 일원	191.3
			9	도통동 532-3 일원	191.4
			10	도통동 532-4 일원	191.6
			11	도통동 532-5 일원	191.5
			12	도통동 532-6 일원	187.0

도면 번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비 고
			획지번호	위 치	면적(㎡)
주거1	R4	2,287.3	1	도통동 533-12 일원	188.7
			2	도통동 533-11 일원	191.9
			3	도통동 533-10 일원	191.9
			4	도통동 533-9 일원	191.9
			5	도통동 533-8 일원	191.9
			6	도통동 533-7 일원	188.0
			7	도통동 533-1 일원	188.6
			8	도통동 533-2 일원	191.7
			9	도통동 533-3 일원	191.7
			10	도통동 533-4 일원	191.7
			11	도통동 533-5 일원	191.6
			12	도통동 533-6 일원	187.7
	R5	2,289.6	1	도통동 534-12 일원	189.7
			2	도통동 534-11 일원	195.6
			3	도통동 534-10 일원	195.2
			4	도통동 534-9 일원	194.8
			5	도통동 534-8 일원	194.5
			6	도통동 534-7 일원	187.2
			7	도통동 534-1 일원	184.1
			8	도통동 534-2 일원	190.0
			9	도통동 534-3 일원	190.4
			10	도통동 534-4 일원	191.0
			11	도통동 534-5 일원	191.5
			12	도통동 534-6 일원	185.6
	R6	2,309.0	1	도통동 522-9 일원	191.0
			2	도통동 522-10 일원	189.5
			3	도통동 522-11 일원	191.9
			4	도통동 522-1 일원	189.7
			5	도통동 522-8 일원	299.6
			6	도통동 522-2 일원	301.9
			7	도통동 522-3 일원	190.8
			8	도통동 522-7 일원	198.5
			9	도통동 522-6 일원	176.7
			10	도통동 522-5 일원	189.8
			11	도통동 522-4 일원	189.6

도면 번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비 고
			획지번호	위 치	면적(㎡)
주거1	R7	1,874.6	1	도통동 520-9 일원	192.0
			2	도통동 520-8 일원	198.8
			3	도통동 520-7 일원	198.8
			4	도통동 520-6 일원	198.9
			5	도통동 520-1 일원	192.5
			6	도통동 520-2 일원	198.9
			7	도통동 520-3 일원	198.9
			8	도통동 520-4 일원	199.0
			9	도통동 520-5 일원	296.8
	R8	2,151.9	1	도통동 519-10 일원	201.8
			2	도통동 519-9 일원	207.8
			3	도통동 519-8 일원	207.7
			4	도통동 519-7 일원	207.7
			5	도통동 519-6 일원	225.0
			6	도통동 519-1 일원	200.6
			7	도통동 519-2 일원	208.0
			8	도통동 519-3 일원	208.0
			9	도통동 519-4 일원	207.8
			10	도통동 519-5 일원	277.5
소 계		17,412.3
주거2	R9	2,650.9	1	도통동 517-12 일원	211.1
			2	도통동 517-11 일원	219.5
			3	도통동 517-14 일원	105.9
			4	도통동 517-10 일원	113.7
			5	도통동 517-9 일원	219.7
			6	도통동 517-8 일원	219.6
			7	도통동 517-7 일원	233.3
			8	도통동 517-1 일원	213.4
			9	도통동 517-2 일원	219.5
			10	도통동 517-3 일원	219.5
			11	도통동 517-4 일원	219.6
			12	도통동 517-5 일원	219.7
			13	도통동 517-6 일원	236.4

도면 번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비 고
			획지번호	위 치	면적(㎡)
주거2	R10	2,124.6	1	도통동 516-10 일원	199.9
			2	도통동 516-9 일원	207.0
			3	도통동 516-8 일원	207.4
			4	도통동 516-7 일원	207.9
			5	도통동 516-6 일원	295.5
			6	도통동 516-1 일원	203.6
			7	도통동 516-2 일원	209.5
			8	도통동 516-3 일원	208.9
			9	도통동 516-4 일원	208.3
			10	도통동 516-5 일원	176.6
	R11	2,035.6	1	도통동 515-10 일원	198.3
			2	도통동 515-9 일원	211.6
			3	도통동 515-8 일원	211.7
			4	도통동 515-7 일원	214.1
			5	도통동 515-6 일원	182.9
			6	도통동 515-1 일원	200.2
			7	도통동 515-2 일원	208.8
			8	도통동 515-3 일원	208.6
			9	도통동 515-4 일원	209.2
			10	도통동 515-5 일원	190.2
	R12	2,113.4	1	도통동 514-10 일원	204.6
			2	도통동 514-9 일원	210.3
			3	도통동 514-8 일원	210.5
			4	도통동 514-7 일원	210.2
			5	도통동 514-6 일원	219.6
			6	도통동 514-1 일원	207.3
			7	도통동 514-2 일원	212.5
			8	도통동 514-3 일원	212.9
			9	도통동 514-4 일원	213.0
			10	도통동 514-5 일원	212.5
	R13	843.7	1	도통동 513-3 일원	278.9
			2	도통동 513-2 일원	220.8
			3	도통동 513-1 일원	344.0
소 계		9,768.2

도면 번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비 고
			획지번호	위 치	면적(㎡)
주거3	R14	1,391.3	1	도통동 511-5 일원	229.5
			2	도통동 511-6 일원	236.1
			3	도통동 511-1 일원	230.0
			4	도통동 511-4 일원	229.7
			5	도통동 511-3 일원	236.0
			6	도통동 511-2 일원	230.0
	R15	1,783.4	1	도통동 512-5 일원	171.0
			2	도통동 512-6 일원	178.3
			3	도통동 512-7 일원	178.4
			4	도통동 512-8 일원	249.1
			5	도통동 512-4 일원	226.1
			6	도통동 512-3 일원	345.4
			7	도통동 512-1 일원	220.1
			8	도통동 512-2 일원	215.0
	R16	3,211.6	1	도통동 508-10 일원	200.8
			2	도통동 508-9 일원	206.7
			3	도통동 508-8 일원	206.9
			4	도통동 508-7 일원	246.0
			5	도통동 508-6 일원	216.7
			6	도통동 508-11 일원	200.6
			7	도통동 508-12 일원	206.6
			8	도통동 508-13 일원	219.6
			9	도통동 508-14 일원	225.7
			10	도통동 508-5 일원	286.7
			11	도통동 508-4 일원	252.2
			12	도통동 508-3 일원	250.3
			13	도통동 508-2 일원	249.7
			14	도통동 508-1 일원	243.1
	R17	2,866.0	1	도통동 507-7 일원	238.2
			2	도통동 507-8 일원	234.5
			3	도통동 507-9 일원	235.6
			4	도통동 507-10 일원	234.4
			5	도통동 507-11 일원	206.4
			6	도통동 507-1 일원	216.7
			7	도통동 507-6 일원	235.2
			8	도통동 507-5 일원	259.5
			9	도통동 507-4 일원	283.2
			10	도통동 507-3 일원	221.7

도면 번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비 고
			획지번호	위 치	면적(㎡)
주거3	R17	2,866.0	11	도통동 507-2 일원	229.1
			12	도통동 506-8 일원	271.5
	R18	1,541.1	1	도통동 505-5 일원	276.2
			2	도통동 505-7 일원	141.0
			3	도통동 505-4 일원	282.0
			4	도통동 505-6 일원	282.4
			5	도통동 505-2 일원	282.7
			6	도통동 505-1 일원	276.8
	R19	1,531.9	1	도통동 506-5 일원	209.8
			2	도통동 506-6 일원	249.9
			3	도통동 506-4 일원	351.1
			4	도통동 506-3 일원	284.5
			5	도통동 506-2 일원	254.4
			6	도통동 506-1 일원	182.2
	R20	730.7	1	도통동 504-1 일원	261.9
			2	도통동 504-2 일원	222.3
			3	도통동 504-3 일원	246.5
소 계		13,056.0
계		40,236.5

2) 도통2지구 주거용지

도면 번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비 고
			획지번호	위 치	면적(㎡)
주거4	R21	1,303.2	1	도통동 503-1 일원	325.5
			2	도통동 503-2 일원	278.3
			3	도통동 503-3 일원	351.4
			4	도통동 503-4 일원	348.0
	R22	3,456.8	1	도통동 501-1 일원	248.7
			2	도통동 501-2 일원	257.5
			3	도통동 501-3 일원	265.0
			4	도통동 501-4 일원	267.2
			5	도통동 501-5 일원	263.8
			6	도통동 501-6 일원	255.9
			7	도통동 501-7 일원	242.2
			8	도통동 501-14 일원	236.3
			9	도통동 501-13 일원	241.4
			10	도통동 501-12 일원	239.9
			11	도통동 501-11 일원	238.4
			12	도통동 501-10 일원	236.9
			13	도통동 501-9 일원	235.5
			14	도통동 501-8 일원	228.1
	R23	2,733.9	1	도통동 500-1 일원	190.7
			2	도통동 500-2 일원	186.0
			3	도통동 500-3 일원	187.1
			4	도통동 500-4 일원	223.2
			5	도통동 500-5 일원	185.5
			6	도통동 500-6 일원	200.0
			7	도통동 500-7 일원	172.8
			8	도통동 500-14 일원	192.3
			9	도통동 500-13 일원	193.5
			10	도통동 500-12 일원	189.1
			11	도통동 500-11 일원	200.1
			12	도통동 500-10 일원	203.9
			13	도통동 500-9 일원	231.9
			14	도통동 500-8 일원	177.8
	R24	2,205.7	1	도통동 499-1 일원	182.1
			2	도통동 499-2 일원	181.7
			3	도통동 499-3 일원	182.3
			4	도통동 499-4 일원	185.3

도면 번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비 고
			획지번호	위 치	면적(㎡)
주거4	R24	2,205.7	5	도통동 499-5 일원	187.9
			6	도통동 499-6 일원	205.6
			7	도통동 499-12 일원	181.9
			8	도통동 499-11 일원	182.0
			9	도통동 499-10 일원	182.1
			10	도통동 499-9 일원	182.7
			11	도통동 499-8 일원	180.7
			12	도통동 499-7 일원	171.4
	R25	2,958.1	1	도통동 497-9 일원	248.3
			2	도통동 497-10 일원	219.1
			3	도통동 497-11 일원	223.8
			4	도통동 497-1 일원	238.8
			5	도통동 497-8 일원	258.7
			6	도통동 497-6 일원	294.2
			7	도통동 497-12 일원	293.3
			8	도통동 497-2 일원	246.6
			9	도통동 497-7 일원	248.8
			10	도통동 497-5 일원	235.6
			11	도통동 497-4 일원	231.8
			12	도통동 497-3 일원	219.1
	R26	2,199.7	1	도통동 498-8 일원	221.5
			2	도통동 498-9 일원	205.2
			3	도통동 498-10 일원	233.7
			4	도통동 498-1 일원	187.0
			5	도통동 498-2 일원	350.3
			6	도통동 498-3 일원	196.8
			7	도통동 498-7 일원	215.4
			8	도통동 498-6 일원	195.5
			9	도통동 498-5 일원	197.8
			10	도통동 498-4 일원	196.5
소 계		14,857.4
계		14,857.4

나. 상업용지

1) 도통1지구 상업용지

도면 번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비 고
			획지번호	위 치	면적(㎡)
상업1	C1	2,275.7	1	도통동 536-5 일원	473.0
			2	도통동 536-6 일원	473.3
			3	도통동 536-1 일원	473.8
			4	도통동 536-4 일원	283.8
			5	도통동 536-3 일원	289.1
			6	도통동 536-2 일원	282.7
	C2	3,323.9	1	도통동 535-7 일원	492.7
			2	도통동 535-8 일원	469.7
			3	도통동 535-9 일원	512.9
			4	도통동 535-1 일원	512.8
			5	도통동 535-6 일원	263.0
			6	도통동 535-5 일원	269.5
			7	도통동 535-4 일원	269.6
			8	도통동 535-3 일원	269.9
			9	도통동 535-2 일원	263.8
상업2	C3	1,422.7	1	도통동 510-1 일원	343.7
			2	도통동 510-6 일원	242.5
			3	도통동 510-5 일원	261.1
			4	도통동 510-2 일원	258.3
			5	도통동 510-3 일원	317.1
	C4	5,337.9	1	도통동 509-12 일원	1,141.8
			2	도통동 509-1 일원	1,131.2
			3	도통동 509-11 일원	339.8
			4	도통동 509-10 일원	300.8
			5	도통동 509-9 일원	297.9
			6	도통동 509-8 일원	299.8
			7	도통동 509-7 일원	278.4
			8	도통동 509-2 일원	280.9
			9	도통동 509-3 일원	288.4
			10	도통동 509-4 일원	300.6
			11	도통동 509-5 일원	330.0
			12	도통동 509-6 일원	348.3
소 계		12,360.2
계		12,360.2

2) 도통2지구 상업용지

도면 번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비 고
			획지번호	위 치	면적(㎡)
상업3	C5	4,981.9	1	도통동 496-7 일원	540.1
			2	도통동 496-8 일원	475.1
			3	도통동 496-9 일원	475.1
			4	도통동 496-10 일원	475.3
			5	도통동 496-1 일원	491.4
			6	도통동 496-6 일원	479.0
			7	도통동 496-5 일원	500.2
			8	도통동 496-4 일원	500.0
			9	도통동 496-3 일원	499.8
			10	도통동 496-2 일원	545.9
	C6	3,542.9	1	도통동 493 일원	3,542.9
	C7	2,247.1	1	도통동 494-5 일원	368.7
			2	도통동 494-6 일원	375.7
			3	도통동 494-1 일원	368.7
			4	도통동 494-4 일원	372.4
			5	도통동 494-3 일원	382.8
			6	도통동 494-2 일원	378.8
	C8	4,351.0	1	도통동 495-1일원	549.0
			2	도통동 495-1일원	621.6
			3	도통동 495-1일원	664.5
			4	도통동 495-1일원	522.7
			5	도통동 495-1일원	955.5
			6	도통동 495-1일원	522.7
			7	도통동 495-1일원	515.0
소 계		15,122.9
계		15,122.9

다. 공공청사

1) 공공청사(남원시청)

도면 번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비 고
			획지번호	위 치	면적(㎡)
청사1	G1	16,689.4	1	도통동 518 일원	16,689.4
소 계		16,689.4
계		16,689.4

라. 자동차정류장

1) 자동차정류장(남원고속터미널)

도면 번호	가구번호	면적(㎡)		획 지				비 고
		기정	변경	획지번호	위 치	면적(㎡)
						기정	변경
정류장1	B1	9,862.3	3,510.8	1	도통동 495-1일원	9,862.3	3,510.8
소 계		9,862.3	3,510.8
계		9,862.3	3,510.8

마. 주차장

1) 주차장

도면 번호	가구번호	면적(㎡)		획 지				비 고
		기정	변경	획지번호	위 치	면적(㎡)
						기정	변경
주차장1	P1	-	559.7	1	도통동 495-1일원	-	559.7
소 계		-	559.7
계		-	559.7

5. 건축물에 대한 용도․건폐율․용적률․높이․배치․형태․색채․건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

가. 주거용지

도면번호 (가구번호)	위치	구분		계획내용	비고
R1∼R26	도통동 512-3 일원	용도	허용 용도	∘단독주택 ∘ 다가구주택 ∘건축법 시행령 별표1 제3호(제1종근린생활시설)·제4호(제2종근린생활시설) 및 남원시도시계획조례 별표5(제2종일반주거지역 안에서 건축할 수 있는 건축물)에 의한 근린생활시설 겸용 단독주택 - 근린생활시설겸용 단독주택은 건축물 연면적 중 60%이상은 주거용 주택으로 건축하고 그 외는 근린생활시설용도로 이용한다.
			불허 용도	∘ 허용용도 이외의 용도 ∘ 건축법 시행령 별표1 제4호 제2종근린생활시설 중 단란주점 및 안마시술소 ∘ 학교보건법상 정화구역 내 불허용도(정화구역 외 지역은 제외)
		건폐율		60% 이하
		용적률		250% 이하
		높이		5층 이하
		배치 및 건축선		∘대지안의 공지 - 주거용지 내 건축물은 남원시 건축조례 제31조 「대지안의 공지」 기준을 적용하여 건축하여야 한다. 다만 건축한계선 등의 건축선이 수립된 경우에는 예외로 한다.
		형태		∘외벽의 재료, 형태 등 - 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽은 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존 건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 예외로 한다. ∘1층 바닥높이 등 - 1층에 여러 개의 주택이 있는 경우 개별 주택으로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각각 설치해서는 아니 되며, 건축물 정면의 바닥높이는 보도 등과 단차가 발생되지 않도록 권장한다. ∘지붕 및 옥탑 등 - 주거용지 건축물에는 경사지붕 설치를 권장하며, 설치시 평지붕은 전체지붕의 10분의 3이내에서 허용한다. (단, 이면가로에 입지한 건축물은 경사지붕을 설치한다.) - 경사지붕의 구배는 10분의 3이상, 10분의 7이하가 되도록 권장한다. - 지붕의 색채는 외벽의 색상과 어울리는 색으로 채도가 높은 계통의 원색이어서는 안된다. - 부득이하게 평지붕으로 조성하는 경우 옥상녹화를 통해 녹지공간을 최대한 확보한다. ∘담장, 대문, 계단 등 - 담장은 원칙적으로 설치하지 않는 것으로 하고 경계의 표시가 필요한 경우 최소화하여 표현한다. - 미관보호를 위한 차폐가 필요하거나 안전을 확보하기 위한 경우 담장의 설치가 가능하다. - 담장의 형태와 재질은 건축물과 조화로운 경관을 연출할 수 있도록 통일감 있는 디자인으로 계획한다. - 부식되는 소재, 채도가 높은 색상의 메쉬휀스, 시멘트벽돌, 슈퍼그래픽 등의 사용은 금지한다.
		색채		∘주조색 : 색상 - YR/Y, 명도 : 8~10, 채도 : 2이하 ∘보조색 : 색상 - YR/Y, 명도 : 6~8, 채도 : 4이하 ∘강조색 : 색상 - YR, 명도 : 3~7, 채도 : 3이하 ∘지붕색 : 색상 - 5.0YR~5.0Y, 명도 : 6이하, 채도 : 4이하

나. 상업용지

도면번호 (가구번호)	위치	구분		계획내용	비고
C1∼C8	도통동 509-1 일원	용도	허용 용도	∘국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 별표9(일반상업지역 안에서 건축할 수 있는 건축물) 및 남원시도시계획조례 별표9(일반상업지역 안에서 건축할 수 있는 건축물)에 의거한 허용용도 - 단, 미관지구에 대하여는 남원시도시계획조례 43조 (미관지구 안에서의 용도제한)에서 제한한 건축물 제외
			불허 용도	∘허용용도 이외의 용도 ∘학교보건법상 정화구역 내 불허용도(정화구역 외 지역은 제외)
		건폐율		80% 이하
		용적률		800% 이하
		높이		8층 이하
		배치 및 건축선		∘대지안의 공지 - 상업용지 내 건축물은 남원시 건축조례 제31조 「대지안의 공지」 기준을 적용하여 건축하여야 한다. 다만 건축한계선 등의 건축선이 수립된 경우에는 예외로 한다.
		형태		∘건축물의 외관 - 내·외부가 단절된 폐쇄적 경관을 지양하고, 주변과 소통을 유도할 수 있는 개방형 벽면 설치를 권장한다. - 셔터의 사용은 지양하며 필요한 경우 투시형 셔터로 처리할 수 있다. - 차양막을 설치할 경우 건축물 입면과 조화를 고려한 단순한 형태와 색채를 적용하고, 동일 건물에서는 일체감을 형성할 수 있도록 설치한다. - 보행공간이 부족한 경우 아케이드를 설치할 수 있다 ∘담장 - 담장은 원칙적으로 설치하지 않는 것으로 하고 경계의 표시가 필요한 경우 최소화하여 표현한다.
		건축선		∘주조색 : 색상 - R/YR/Y, 명도 : 6~10, 채도 : 3이하 ∘보조색 : 색상 - R/YR/Y, 명도 : 6~9, 채도 : 4이하 ∘강조색 : 색상 - R/YR/Y 명도 : 3~7, 채도 : 5이하 ∘지붕색 : 색상 - 5.0YR~5.0Y, 명도 : 6이하, 채도 : 4이하

다. 공공청사

도면번호 (가구번호)	위치	구분		계획내용	비고
G1	도통동 518 일원	용도	허용 용도	∘해당 용도지역 내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별표1호에 의한 다음의 용도 - 공공업무시설(남원시청)
			불허 용도	∘허용용도 이외의 용도
		건폐율		60% 이하
		용적률		250% 이하
		높이		5층 이하
		배치 및 건축선		∘대지안의 공지 - 공공청사 내 건축물은 남원시 건축조례 제31조 「대지안의 공지」 기준을 적용하여 건축하여야 한다. 다만 건축한계선 등의 건축선이 수립된 경우에는 예외로 한다.
		형태		∘건축물의 외벽의 처리 - 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다. ∘담장 - 담장은 원칙적으로 설치하지 않는 것으로 하고 경계의 표시가 필요한 경우 최소화하여 표현한다. - 미관보호를 위한 차폐가 필요하거나 안전을 확보하기 위한 경우 담장의 설치가 가능하다. - 담장의 형태와 재질은 건축물과 조화로운 경관을 연출할 수 있도록 통일감 있는 디자인으로 계획한다. - 부식되는 소재, 채도가 높은 색상의 메쉬휀스, 시멘트벽돌, 슈퍼그래픽 등의 사용은 금지한다.
		색채		∘주조색 : 색상 - YR~Y, 명도 : 8~10, 채도 : 2이하 ∘보조색 : 색상 - YR~Y, 명도 : 6~8.5, 채도 : 4이하 ∘강조색 : 색상 - YR~Y, 명도 : 4~7, 채도 : 3.5이하 ∘지붕색 : 색상 - YR~Y, 명도 : 6이하, 채도 : 4이하

라. 자동차정류장

도면번호 (가구번호)	위치	구분		계획내용	비고
B1	도통동 495-1 일원	용도	허용 용도	∘해당 용도지역 내 건축할 수 있는 건축물 중 건축법시행령 별표1호에 의한 다음의 용도 - 여객자동차터미널(고속버스)
			불허 용도	∘허용용도 이외의 용도
		건폐율		80% 이하
		용적률		800% 이하
		높이		8층 이하
		배치 및 건축선		∘대지안의 공지 - 자동차정류장 내 건축물은 남원시 건축조례 제31조 「대지안의 공지」 기준을 적용하여 건축하여야 한다. 다만 건축한계선 등의 건축선이 수립된 경우에는 예외로 한다.
		형태		∘건축물의 외벽의 처리 - 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다. ∘담장 - 담장은 원칙적으로 설치하지 않는 것으로 하고 경계의 표시가 필요한 경우 최소화하여 표현한다. - 미관보호를 위한 차폐가 필요하거나 안전을 확보하기 위한 경우 담장의 설치가 가능하다. - 담장의 형태와 재질은 건축물과 조화로운 경관을 연출할 수 있도록 통일감 있는 디자인으로 계획한다. - 부식되는 소재, 채도가 높은 색상의 메쉬휀스, 시멘트벽돌, 슈퍼그래픽 등의 사용은 금지한다.
		색채		∘주조색 : 색상 - R/YR/Y, 명도 : 6~10, 채도 : 3이하 ∘보조색 : 색상 - R/YR/Y, 명도 : 6~9, 채도 : 4이하 ∘강조색 : 색상 - R/YR/Y 명도 : 3~7, 채도 : 5이하 ∘지붕색 : 색상 - 5.0YR~5.0Y, 명도 : 6이하, 채도 : 4이하

마. 주차장

도면번호 (가구번호)	위치	구분		계획내용	비고
P1	도통동 495-1 일원	용도	허용 용도	∘주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장 (주차전용건축물, 기타 공작물 및 부속용도는 제외)
			불허 용도	∘허용용도 이외의 용도
		건폐율		-
		용적률		-
		높이		-
		배치 및 건축선		-
		형태		∘담장 - 담장은 원칙적으로 설치하지 않는 것으로 하고 경계의 표시가 필요한 경우 최소화하여 표현한다. - 미관보호를 위한 차폐가 필요하거나 안전을 확보하기 위한 경우 담장의 설치가 가능하다. - 담장의 형태와 재질은 건축물과 조화로운 경관을 연출할 수 있도록 통일감 있는 디자인으로 계획한다. - 부식되는 소재, 채도가 높은 색상의 메쉬휀스, 시멘트벽돌, 슈퍼그래픽 등의 사용은 금지한다.
		색채		-

6. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

가. 옥외광고물 설치기준

구 분		설 치 기 준
기본원칙		∘남원시의 고유이미지와 지구적 특성이 반영된 매력있는 거리 조성을 위하여 옥외광고물의 규격, 수량, 종류 등에 대한 지침을 규정함으로써 쾌적하고 깨끗한 관광도시 조성 ∘옥외광고물은 정확한 정보전달과 함께 주변요소와 조화를 이루면서 도시경관을 향상시킬 수 있도록 설치
일반적 기준	설치 위치	∘건축물의 벽면을 이용하는 간판은 주변 광고물과의 관계 접촉거리 등을 고려하여 크기와 설치위치를 결정하여 간판의 형상은 건물의 형태와 조화를 이루도록 계획 ∘가로형 광고물의 경우, 층별로 동일한 위치에 설치 ∘교통ㆍ통행 등에 지장이 없도록 설치하여야 하며, 풍압이나 충격 등에 의하여 떨어지거나 넘어지지 않도록 계획 ∘건물의 외벽 훼손을 방지하고 광고내용이 변경되었을 경우 새로운 간판의 교체가 용이하도록 간판 게시틀(가로형간판과 돌출간판 설치 틀) 설치
	설치 개수	∘한 개 업소당 표시할 수 있는 간판의 총수량은 2개 이내로 제한 ∘건물명을 표시하는 간판은 수량에서 제외 ∘세로형 광고물, 옥상간판의 설치를 금하며, 현수막 등은 지침의 사항을 준수
	형태 및 비례	∘단조로운 판류형 광고물은 금지하고, 입체형 간판만을 권장하여 다양한 모양의 광고물을 디자인하고 획일화 극복 ∘건축물의 형태와 조화될 수 있는 형태로 불필요한 형태를 배제하고 간결한 형태로 집중될 수 있도록 조성 ∘업종의 성격과 영업형태에 따라 특성과 이미지를 고려한 픽토그램을 사용하여 친근감 있는 거리를 연출 ∘간결한 형태로 상호와 내용이 쉽게 전달 될 수 있도록 조성 ∘인접광고물의 높이나 폭 비례를 일치시키고 인접광고물과의 서체크기가 과도하게 차이나지 않도록 조성
	소재 및 색채	∘동일 건축물 내의 광고물은 이질적인 이미지의 색채사용 지양 ∘업소의 특성을 반영하는 색채를 사용하되 고채도의 원색은 강조시킬 부분에 포인트색으로만 사용하는 것을 원칙으로 조성 ∘간판에 사용되는 재료는 건축외장재의 색채와 건축물의 이미지와 조화되도록 조성 ∘광고물의 재료 등은 양질의 자재로 마감하고 구조적ㆍ시각적으로 안정감을 확보하고 불량 재질 및 저질자재 사용 금지
	서체	∘서체는 지침에서 제시된 서체 사용을 권장하며, 다른 서체 사용 시 상점별 특성을 나타낼 수 있도록 창의적이고 개성적인 서체를 사용하되 가독성과 조화미를 고려하여 적용 ∘가로의 통일성 있는 경관조성을 위해 서체의 크기는 위층과 아래층의 창문간 벽면폭의 1/2이내로 제한 ∘서체색은 건물외관 및 광고물 바탕색과 조화를 이루도록 조성
	전기를 이용하는 광고물 등의 표시방법	∘점멸 방식의 네온사인, 동영상 형식의 표시 및 자극적인 조명방식은 지양 ∘특별한 사유가 없는 한 전기배선, 안정기 등 전기기재가 외부에 노출되지 아니하는 구조로 설치 ∘간판의 휘도(광원의 밝기)는 눈부심을 최소화 ∘시각적으로 편안한 조명을 형성할 수 있는 조명방식을 적극 권장

구 분		설 치 기 준
유형별 표시기준	가로형 간판	∘건물 3층 이하에 설치하고 업소당 1간판으로 곡각지점에 접한 업소는 가로형 간판 1개 추가 가능 ∘파나플렉스 등 유연성 원단의 사용은 원칙적으로 금지하며 건축물의 형태에 따라 구별하여 표시 ∘두께는 벽면으로부터 30cm 이내, 가로크기는 해당업소 가로폭 이내로 하며, 세로크기는 창문간 세로폭의 80%이하 또는 1.2m 중 작은 것으로 선택하여 설치 ∘입체문자형의 세로크기는 50cm 이내로 하며, 1층을 기준으로 한 층 높아질 때마다 5cm까지 커질 수 있으나 최대 70cm 이내로 제한
	건물상단 가로형 간판	∘건물주가 건물 상단에 건물명을 표시하거나 건물의 1/2 이상을 사용하는 업소가 상호 또는 브랜드명을 표시한 것이며 업소가 표시할 경우 총수량(업소당 2개 간판)에 포함 ∘서체는 입체형만 가능하며 서체의 크기는 건물 상단 가로 폭의 1/2 이내, 가로 및 세로폭 1m까지 가능
	차양	∘1층에 한하여 설치가 가능 ∘한 건물에 사용된 차양막의 규격은 통일
	돌출 간판	∘광고물 총수량에 포함되며 한 업소당 1개까지 설치 가능 ∘단층 건축물은 행거형으로 설치하며 돌출폭은 30cm 이내로 한다. ∘2층 이상의 건축물은 모듈화 된 박스 형태로 균일크기의 일정 규격으로 통일되도록 설치하며 지침의 사항을 준수 ∘지면으로부터 3m이상(인도가 없을 경우 4m이상)부터 설치할 수 있으며 건물의 건물벽면높이를 초과하여 설치할 수 없음 ∘연립형의 경우 건물의 동일 위치에 한 줄로 표시하되, 건물 전면 폭이 20m 이상일 경우, 건물 양측단에 표시 가능 ∘문자나 도형부분에 대한 부분조명을 권장
	지주이용 간판	∘원칙적으로 설치를 금지하나, 가로형 간판 적용이 힘든 건축물이거나 시청로, 충정로, 춘향로에 면한 4층 이상의 건축물 중 건축선을 후퇴한 건축물에 한하여 주출입구 부분에 1개의 연립지주이용간판을 설치할 수 있음 ∘지주이용 간판을 설치하는 경우 돌출간판의 설치는 금지 ∘일정한 규격의 교체가 가능한 게시틀을 사용하며 구조체는 무채색이나 저채도 색채를 사용하여 주변 환경과 융화될 수 있도록 조성 ∘지주이용간판의 규격은 지면으로부터 상단까지 3m이내로 하되, 1면의 면적은 2㎡ 이내로 제한 ∘지주이용간판은 보도경계선으로 부터 50cm이상(보도가 없는 지역 또는 장소에는 차도경계선으로 부터 100cm이상)의 거리를 확보 ∘지주이용간판은 주변이나 보행자의 통행에 방해가 되지 않는 범위 내에 설치 ∘각 업소의 개성보다는 전체의 조화를 우선하여 설치하며 표시부분의 배경색은 한 가지로 통일 ∘지면과 접합부의 마감처리를 미려하게 하여 깨끗한 가로환경을 조성 ∘문자나 도형부분에 대한 부분조명을 권장

※ 기타 세부사항은「남원 도통1․2택지지구 지구단위계획」참조 : 실음생략

7. 남원도시관리계획 결정(변경) 지형도면승인도 : 실음생략.  끝.

전라북도 남원시 공고 제 2013-94호

공   시   송   달

지방세 체납으로 압류한 자동차을 지방세기본법 제98조 및 국세징수법 제61조의 규정에 의하여 공매처분 하고『공매대금 배분통지서』를 등기우편송달 하였으나 수취인불명 등의 사유로 송달이 불가능하여 지방세기본법 제33조 및 행정절차법 제14조 제4항의 규정에 의거 다음과 같이 공시송달 공고합니다.

2013년 1월 25일

남   원   시   장

1. 서  류  의  명 칭 : 압류자동차(58고5860) 공매(2012-1143호)대금 배분통지

2. 공   고   기   간 : 2013.1.22. ~ 2013.2.06

3. 공시송달  대상자  : 붙임 내역과 같음

4. 서  류  의  내 용

- 지방세 체납으로 압류한 자동차를 공매하고 매각대금 배분통지서를 송달 후          반송에 의한 공시송달

- 국세징수법 제80조의 2조의 규정에 의거 공매실시에 따른 배분기일과 배분

내역(예정), 이의신청기일 통보

이의가 있으시면 공시기간 내에 남원시청 재정과 징수담당 부서로 연락하시기 바라며, 공시기간이 도래하면 지방세기본법 제33조 제1항의 규정에 의하여 본 서류는 본인에게 도달된 것으로 간주됨을 알려드립니다.

◐ 문의처 : 남원시청 재정과 징수계(063-620-6288) ◑

붙 임

성 명	자동차번호	주 소	사 유	비 고
박용우	58고5860	남원시 운봉읍	이사불명	15865-0161-4161

공시송달 대상자 내역