남원시 상수도사업소 고시 제2014 - 1호

제25호                     시     보          2014.  3. 24

남원시 상수도 급수공사 단가 고시

남원시 상수도급수조례 제12조의 규정에 의거 2014년도 남원시 상수도 급수공사에 적용(다음 고시일까지)되는 급수공사 단가를 다음과 같이 고시합니다.

2014년  3월   24일

남     원     시     장

□ 광역상수도 마을권 급수공사 주요 단가

항 목		Φ13mm	Φ20mm	Φ25mm	Φ32mm	Φ40mm	비 고
합 계		188,400	290,100	387,000	666,300	956,000
시설분담금		60,000	120,000	200,000	360,000	550,000
수수료	소 계	12,000	12,000	12,000	12,000	24,000
	설 계	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000
	재료검사	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000
	준공검사	4,000	4,000	4,000	4,000	8,000
계량기 및 보호통 기타자재	소 계	116,400	158,100	175,000	294,300	382,000

□ 개인급수 공사 주요 단가

1. 시설분담금 및 계량기 설치

1) 내충격수도관

(단위 : 개소 / 원)

구 분	시설분담금	계량기 (역지밸브 포함) 및 보호통 설치 (자재대 및 설치비 포함)
		토 사 구 간	콘크리트포장(T=15cm)	콘크리트포장(T=10cm)	콘크리트포장(T=5cm)
φ13	60,000	233,848	352,138	320,543	271,655
φ20	120,000	304,263	441,444	405,827	368,510
φ25	200,000	323,733	460,914	425,297	387,980
φ32	360,000	407,706	544,887	509,270	471,953
φ40	550,000	570,112	757,208	709,267	661,276
φ50	970,000	668,730	855,826	807,885	759,894

2) PE관

(단위 : 개소 / 원)

구 분	시설분담금	계량기 (역지밸브 포함) 및 보호통 설치 (자재대 및 설치비 포함)
		토 사 구 간	콘크리트포장(T=15cm)	콘크리트포장(T=10cm)	콘크리트포장(T=5cm)
φ13	60,000	236,517	354,807	323,212	274,324
φ20	120,000	305,174	442,355	406,738	369,421
φ25	200,000	328,159	465,340	429,723	392,406
φ32	360,000	413,288	550,469	514,852	477,535
φ40	550,000	579,580	766,676	718,735	670,744
φ50	970,000	675,380	862,476	814,535	766,544

3) S.T.S관

(단위 : 개소 / 원)

구 분	시설분담금	계량기 (역지밸브 포함) 및 보호통 설치 (자재대 및 설치비 포함)
		토 사 구 간	콘크리트포장(T=15cm)	콘크리트포장(T=10cm)	콘크리트포장(T=5cm)
φ13	60,000	228,018	346,308	314,713	265,825
φ20	120,000	297,195	434,376	398,759	361,442
φ25	200,000	315,239	452,420	416,803	379,486
φ32	360,000	393,869	531,050	495,433	458,116
φ40	550,000	554,355	741,451	693,510	645,519
φ50	970,000	640,352	827,448	779,507	731,516

2. 분수전 설치

(단위 : 개소 / 원)

구 분	토 사	보도블럭	아스콘 (T=15cm)	아스콘 (T=20cm)	콘크리트 (T=15cm)	콘크리트 (T=20cm)
φ20	132,085	134,395	217,117	220,895	233,402	262,211
φ25	157,158	159,468	242,190	245,968	258,475	287,284
φ30	188,575	190,885	273,607	277,385	289,892	318,701
φ40	230,514	232,824	315,546	319,324	331,831	360,640
φ50	243,047	245,357	328,079	331,857	344,364	373,173

3. T분기 설치

1)  내충격수도관

(단위 : 개소 / 원)

구 분	토 사	보도블럭	아스콘 (T=15cm)	아스콘 (T=20cm)	콘크리트 (T=15cm)	콘크리트 (T=20cm)
φ16	42,010	44,320	127,042	130,820	143,327	172,136
φ20	45,494	47,804	130,856	134,304	146,811	175,620
φ25	48,133	50,443	133,165	136,943	149,450	178,259
φ30	53,391	55,701	138,423	142,201	154,708	183,517
φ40	57,473	59,783	142,505	146,283	158,790	187,599
φ50	88,026	90,336	173,058	176,836	189,343	218,152
φ20 * 16	44,578	46,888	129,610	133,388	145,895	174,704
φ25 * 16	46,911	49,221	131,943	135,721	148,228	177,037
φ30 * 20	52,217	54,527	137,249	141,027	153,534	182,343
φ40 * 25	56,558	58,868	141,590	145,368	157,875	186,684
φ50 * 16	69,698	72,008	154,730	158,508	171,015	199,824
φ50 * 25	86,213	88,523	171,245	175,023	187,530	216,339

2) PE 급수관

(단위 : 개소 / 원)

구 분	토 사	보도블럭	아스콘 (T=15cm)	아스콘 (T=20cm)	콘크리트 (T=15cm)	콘크리트 (T=20cm)
φ16	32,689	34,999	117,721	121,499	134,006	162,815
φ20	34,111	36,421	119,143	122,921	135,428	164,237
φ25	34,516	36,826	119,548	123,326	135,833	164,642
φ32	37,778	40,088	122,810	126,588	139,095	167,904
φ40	41,180	43,490	126,212	129,990	142,497	171,306
φ50	44,407	46,717	129,439	133,217	145,724	174,533
φ20 * 16	34,201	36,511	119,233	123,011	135,518	164,327
φ25 * 16	39,551	41,861	124,583	128,361	140,868	169,677
φ30 * 20	41,855	44,165	126,887	130,665	143,172	171,981
φ40 * 25	52,673	54,983	137,705	141,483	153,990	182,799
φ50 * 16	60,428	62,738	145,460	149,238	161,745	190,554
φ50 * 25	60,428	62,738	145,460	149,238	161,745	190,554

3) S.T.S 급수관

(단위 : 개소 / 원)

구 분	토 사	보도블럭	아스콘 (T=15cm)	아스콘 (T=20cm)	콘크리트 (T=15cm)	콘크리트 (T=20cm)
φ16	37,580	39,890	122,612	126,390	138,897	167,706
φ20	40,254	42,564	125,286	129,064	141,571	170,380
φ25	44,828	47,138	129,860	133,638	146,145	174,954
φ32	53,203	55,513	138,235	142,013	154,520	183,329
φ40	61,177	63,487	146,209	149,987	162,494	191,303
φ50	70,256	72,566	155,288	159,066	171,573	200,382
φ20 * 16	46,298	48,608	131,330	135,108	147,615	176,424
φ25 * 16	50,291	52,601	135,323	139,101	151,608	180,417
φ30 * 20	59,269	61,579	144,301	148,079	160,586	189,395
φ40 * 25	68,021	70,331	153,053	156,831	169,338	198,147
φ50 * 16	73,209	75,519	158,241	162,019	174,526	203,335
φ50 * 25	75,090	77,400	160,122	163,900	176,407	205,216

4. 직관부설

1) 내충격수도관

(단위 : m / 원)

구 분	토 사	보도블럭	아스콘 (T=15cm)	아스콘 (T=20cm)	콘크리트 (T=5cm)	콘크리트 (T=10m)	콘크리트 (T=15cm)	콘크리트 (T=20cm)
φ16	13,137	15,190	55,933	58,481	26,355	58,612	64,358	79,421
φ20	13,465	15,518	56,261	58,809	26,683	58,940	64,686	79,749
φ25	14,588	16,641	57,384	59,932	27,806	60,063	65,809	80,872
φ32	15,656	17,709	58,452	61,000	28,874	61,131	66,877	81,940
φ40	16,852	18,905	59,648	62,196	30,070	62,327	68,073	83,136
φ50	18,810	20,863	61,606	64,154	32,028	64,285	70,031	85,094

2) PE 급수관

(단위 : m / 원)

구 분	토 사	보도블럭	아스콘 (T=15cm)	아스콘 (T=20cm)	콘크리트 (T=5cm)	콘크리트 (T=10m)	콘크리트 (T=15cm)	콘크리트 (T=20cm)
φ16	11,691	13,744	54,487	57,035	24,909	57,166	62,912	77,975
φ20	12,094	14,147	54,890	57,438	25,312	57,569	63,315	78,378
φ25	12,829	14,882	55,625	58,173	26,047	58,304	64,050	79,113
φ32	13,581	15,634	56,377	58,925	26,799	59,056	64,802	79,865
φ40	14,588	16,641	57,384	59,932	27,806	60,063	65,809	80,872
φ50	16,224	18,277	59,020	61,568	29,442	61,699	67,445	82,508

3) S.T.S 급수관

(단위 : m / 원)

구 분	토 사	보도블럭	아스콘 (T=15cm)	아스콘 (T=20cm)	콘크리트 (T=5cm)	콘크리트 (T=10m)	콘크리트 (T=15cm)	콘크리트 (T=20cm)
φ16	23,086	25,139	65,882	68,430	36,304	68,561	74,307	89,370
φ20	25,231	27,284	68,027	70,575	38,449	70,706	76,452	91,515
φ25	28,209	30,262	71,005	73,553	41,427	73,684	79,430	94,493
φ32	34,615	36,668	77,411	79,959	47,833	80,090	85,836	100,899
φ40	40,157	42,210	82,953	85,501	53,375	85,632	91,378	106,441
φ50	46,270	48,323	89,066	91,614	59,488	91,745	97,491	112,554

5. 부분시설물 설치

(단위 : 개소 / 원)

구 분		지수전	T설치	죠인트	엘보설치	이 경 시 설 물
관종	구경					구 경	이경T	레듀샤
내충격수도관	φ16	114,979	16,009	10,996	12,552	φ20 * 16	18,577	11,766
	φ20	123,671	19,493	13,086	15,027	φ25 * 16	20,910	13,684
	φ25	135,240	22,132	15,163	16,866	φ30 * 20	26,216	17,648
	φ30	167,520	27,390	18,564	21,019	φ40 * 25	30,557	20,474
	φ40	184,441	31,472	21,866	25,052	φ50 * 16	43,697	34,430
	φ50	236,602	62,025	42,200	46,522	φ50 * 25	60,212	34,430
S.T.S	φ16	107,346	11,579	8,569	8,732	φ20 * 16	20,297	10,365
	φ20	112,290	14,253	9,557	10,107	φ25 * 16	24,290	13,712
	φ25	123,691	18,827	11,710	12,311	φ30 * 20	33,268	21,547
	φ30	145,084	27,202	18,231	20,308	φ40 * 25	42,020	30,378
	φ40	160,007	35,176	23,663	25,921	φ50 * 16	47,208	31,936
	φ50	253,455	44,255	29,954	31,793	φ50 * 25	49,089	33,276
PE	φ16	107,095	8,110	3,839	4,090	φ20 * 16	8,200	4,536
	φ20	113,779	6,688	4,556	5,084	φ25 * 16	13,550	9,173
	φ25	124,195	8,515	5,843	6,668	φ30 * 20	15,854	10,955
	φ30	148,635	11,777	7,747	8,286	φ40 * 25	26,672	20,244
	φ40	163,377	15,179	10,077	10,831	φ50 * 16	34,427	22,443
	φ50	194,257	18,406	11,892	13,083	φ50 * 25	34,427	22,443

6. 기타시설

1) 배관을 위한 구멍뚫기

(단위 : 원)

규 격	단 위	금 액	비 고
T=15㎝	개소당	20,898
T=20㎝	개소당	33,762
T=30㎝	개소당	67,528
T=40㎝	개소당	83,606

2) 급수자재 운반

- 남원시내 공통 : 18,896원(운반거리 3km이내)

- 읍면지역 공통 : 27,573원(운반거리 5km이상)

3) 도로교통 안전관리비

- 신호수 2명 (현장여건에 따라 소요인력은 증감 할 수 있음)

□ 단가적용일 : 고시일부터

□ 고시단가 이외의 시설단가가 필요시 자체설계에 의함